현지점검 특별위원회 활동

2020. 10. 19.～10. 21.(3일간)

2020년 주요사업장 현지점검 결과

주요사업장 현지점검 특별위원회

2020년 주요사업장 현지점검 결과

(단위:천원)

연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
1	친환경 유용미생물 공급확대 지원사업 대상지 부지공사	가곡	사평	200,000	․유용미생물 배양실 건축물의 위치 및 방향 결정은 기존 건물과의 연계성, 미생물 배양에 적절한 일조량, 수요 농가 차량의 이동 동선 등을 충분히 고려하여 대상 부지의 공간 활용이 극대화 될 수 있도록 만전을 기할 것을 주문. ․기존 아스콘 포장과 금번 아스콘 덧씌우기 포장공으로 맞 닫는 부분에 설치된 경계석은 필요 없을 것으로 판단, 경계석 설치의 필요 여부를 재검토하기 바람. ․유용미생물 배양실 부지공사로 대지(포장면)의 단차가 발생하는 부분은 최대한 이용에 불편이 없도록 아스콘 포장에 만전을 기할 것을 주문.
2	소백산 자연휴양림 탐방도로 정비	영춘	백자	1,500,000	․특히, 주말 성수기 소백산 자연휴양림 및 정감록명당체험마을 이용객의 불편이 없도록 안전에 유의해서 사업을 추진할 것을 주문.
3	공동육모장 설치사업․ 부지조성공사	어상천	임현	966,127	․특기사항 없음.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
4	산림복합경영단지 조성사업	어상천	대전	90,000	․특기사항 없음.
5	덕문곡도로 선형개량사업	어상천	덕문곡	282,180	․특기사항 없음.
6	가평리 도시계획도로 확충사업	매포	가평	365,219	․특기사항 없음. ․가평지구 수해 개선복구사업에 만전을 기할 것을 주문.
7	배골재해위험저수지 정비사업	매포	가평	500,000	․향후, 배골 재해위험지역 재난대응 조기경보시스템 구축사업 추진 시 가평지구 수해개선복구 사업과 연계하여 가평․배골 지역을 권역으로 자동 재해 예․경보를 통합 관리 할 수 방안을 권고
8	매포체육공원 풋살장 막구조물 설치	매포	평동	1,000,000	․특기사항 없음.
9	매포 공동복지 목욕탕 건립사업	매포	평동	1,532,056	․1층 남자 목욕탕, 2층 여자 목욕탕에 주 출입문 외 별도로 화재 등 긴급재난 발생을 대비하여 비상 탈출을 위한 출입문을 적절하게 설치하였으나 2층 비상 출입문에는 연결 계단이 없음을 지적하며 유사시 비상 탈출에 문제가 없도록 대비책을 강구할 것을 주문. ․1층～3층 계단 난간시설은 특히 어린이 이용을 고려하여 안전사고가 발생하지 않도록 난간의 간격을 촘촘히 하는 등 필요한 보완 조치 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
10	단양군 생활자원 회수센터 설치사업	매포	하시	4,000,000	․단양군 생활자원회수센터의 일처리용량(10톤)을 감안하면 재활용 가능자원의 일일 수거량 확대가 필요한 만큼 재활용 쓰레기 분리배출에 대한 군민의 의식 개선, 일일 재활용 수거량 확대 방안 강구 ․특히, 요일별 재활용품 수거품목을 정하는 등 재활용 가능자원의 효율적 선별을 위한 방안도 함께 검토 ․2층 선별대와 연결된 철제계단은 향후 컨베이어벨트 진동 등을 감안하여 계단중간에 하중을 지지하는 다리를 보완하는 등 안전사고 대비 철저
11	만천하스카이워크 편익시설	적성	애곡	3,200,000	․편익시설 건물 하부 주위부분은 관광객의 시각적 동선을 고려하여 인조잔디 등의 마감재로 깨끗하게 정리될 수 있도록 주문.
12	애곡소하천 정비사업	적성	애곡	3,000,000	․주요 민원사항인 하천수 이용을 위한 횡배수관 설치, 하천 출입계단 설치 위치 선정 등은 마을과 협의하여 적극 반영될 수 있도록 사업 추진 철저
13	하진 위험도로 개선공사	적성	하진	2,248,223	․특기 사항 없음.
14	남한강 수변 생태탐방로 조성사업 (적성대교~현천교, 증도)	단성 단양	하방 증도	5,654,578	․남한강 수변생태탐방로 조성사업(적성대교～현천교) 구간에서는 단성 하방, 뉴타운, 적성 하진의 전경을 한곳에서 조망이 가능한 지점에 포토존 설치 적극 검토 ․남한강 수변생태탐방로 조성사업(증도) 구간은 국도 5호선에 설치되는 탐방로로 자전거 도로와 겸용할 수 있는 방안과 기존 설계보다 조금 더 넓게 확장할 수 있는지 검토하고, 중간 중간에 잠시 쉬어가거나 교행 할 수 있는 공간 확보도 충분히 검토할 것을 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
15	충주호 명소화를 위한 계류장 설치공사	단성	하방	774,180	․계류장(주차장)에서 하현천교 방향 급커브 도로는 주민들의 교통사고 우려가 가장 큰 곳임을 지적하며 해당 지역이 급커브임을 감안하여 주차장 이용에 안전이 확보될 수 있도록 조치방안 강구
16	단성(옛단양) 생태공원 조성사업	단성	북하	7,887,775	․생태공원 조성사업 내 조성될 잔디마당은 다양하고 유용하게 활용할 수 있도록 우기 시에도 침수 우려가 없는 공간으로 최대한 확장하여 설계에 반영할 것을 주문.
17	북하교 보행로 설치 보완사업	단성	북하	456,406	․특기 사항 없음.
18	사인암 명승구역 청련암 법당 해체 보수공사	대강	사인암	546,535	․특기 사항 없음.
19	사인암관광지 화장실 증축 및 개선공사	대강	직티	600,000	․현재 관광안내소로 계획된 공간이 상당히 규모가 있음을 확인하면서 단양의 대표 관광지에 걸맞게 4계절 청결하고 효율적인 화장실 운영을 우선 고려하여 관광안내소 공간을 안내소와 매점 등으로 활용하는 방안을 다각도로 검토하여 화장실 관리․운영의 묘를 살릴 수 있도록 주문. ․화장실 출입문은 장애인 이용에도 문제가 없도록 설계 반영
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
20	방곡사 대웅전 단청공사	대강	방곡	490,000	․특기 사항 없음.
21	방곡리 농어촌도로 개설공사	대강	방곡	875,346	․아스콘 포장 상태 확인을 위해 현장에서 코어작업 진행한 결과 아스콘 포장의 규격(15cm 이상)에 적정하게 시공되었음을 확인 함.
22	황정리 진입교량 정비공사	대강	황정	1,070,454	․마을과 협의를 하되, 교량 인근의 버스승강장, 보건진료소 등 지역주민의 황정교 이동 동선을 고려하여 진입교량에 인도가 설치될 수 있도록 주문. ․기존 도로와 황정교 진입교량이 교차되는 부분은 차선의 흐름을 원활히 할 수 있도록 가각(街角)을 최대한 확보하여 사업 시행.
23	죽령바람길 파노라마 전망대 조성사업	대강	용부원	2,500,000	․휴게소 이미지를 탈피한 현대적인 감각과 이야기가 있는 공간구성으로 주변 생태환경에 어울리게 조성함으로써 우리군의 새로운 대표 랜드마크 시설로서의 역할이 기대됨. ․사업 위치가 충북과 경북의 경계지역인 죽령인 점을 감안하여 휴게소의 명칭은 ‘단양 죽령 휴게소’로 명명하여 단양의 랜드마크 시설로 적극 홍보될 수 있도록 주문. ․건물 후면에 있는 한전 전신주의 이설 가능여부 및 시각적으로 가려질 수 있는 방안 검토 ․준공 후 관리운영을 위한 추가적인 시설정비(ex. 층별 전기계량기 설치 등)가 발생하지 않도록 사전에 전문적이고 효율적인 관리 및 운영 계획을 수립하여 마무리 공사에 반영될 수 있도록 당부.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
24	시루섬나루 조성사업	단양	상진	1,250,000	․우기시 단양강 수위변동 등을 충분히 감안하여 계류장(PE바지)이 유실되지 않도록 각별한 주의 시공 주문. ․시루섬나루 광장은 기존에 설치된 주차장과 연결로를 확보하여 주차장도 함께 활용할 수 있도록 검토.
25	심곡리 농어촌도로(203호) 확포장	단양	심곡	1,400,000	․특기 사항 없음.
26	국궁장 안전시설 설치 및 보강공사	단양	상진	150,000	․국궁장 주변 지역 주민들은 도로변 보도차양 설치, 과녁 뒤 안전시설 휀스 설치 등 국궁장 안전시설 보강공사에도 국궁장 운영에 따른 안전사고 불안감에 더해 금년 여름철 집중호우로 국궁장 사면이 흘러내리는 피해를 보면서 국궁장 부지의 구조적인 안전에도 많은 불안감을 호소하고 있는 실정임. ․현지 확인 시 과녁 앞 지반이 일부 갈라져 지반 슬라이딩 전조 현상 발생이 의심되고, 집중호우 등 우기시 안정적 배수에도 문제가 있는 것으로 파악됨. 또한 그동안 국궁장을 운영하면서 과녁 좌우측 여유공간 확보가 충분하지 못해 운영상에도 일부 문제가 있는 것으로 확인됨. ․과녁 앞 데크에는 화살 회수시 낙상 방지 안전 휀스 설치 등 보완 → 특위위원님 모두 국궁장 부지의 구조적 안전 진단은 물론 운영상의 안전진단을 선행 한 후에 국궁장 정상 운영이 필요함을 주문. → 국궁장 조성 사업 준공 후 계속되는 보완사업을 보면서 사업대상 부지 선정의 중요성을 재차 강조, 같은 사례가 발생하지 않도록 강조
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
27	단양 스토리센터 조성사업	단양	별곡	2,100,000	․관광객이 즐거운 볼거리가 있는 단양, 특히 아이들이 행복한 단양을 위한 특색 있는 실내 관광자원으로 다누리센터가 단양 관광의 새로운 거점으로 재도약이 기대됨. ․포토존에는 자연스럽게 단양이 홍보될 수 있도록 STAR SHIP 승선카드, 캐릭터 등에 ‘단양(영문 또는 한글로 적정하게)’ 문구가 노출될 수 있도록 보완 검토 ․관람 공간(다누리센터 1층, 3층)이 떨어져 있는 만큼 원활한 관람객 이동 동선 확보 등에 만전을 기할 것을 주문. ․소화전(터미널 2층)은 신속하게 찾을 수 있고 안전하게 역할을 할 수 있도록 관련 법규를 준수하여 시각적으로 주위 배경과 구분되도록 조치
28	다누리센터 구조보강 공사	단양	별곡	1,400,000	․특기 사항 없음.